**Osiowy wentylator dachowy DZD 50/84 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 50/84 A |
| Wydajność powietrza: | 3.050 m³/h / 6.400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Pobór mocy: | 160 W / 700 W |
| IMax: | 0,55 A / 1,6 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  ✔  |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 37,5 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0449 |

Producent: MAICO

DZD 50/84 A Osiowy wentylator dachowy