**Osiowy wentylator dachowy EZD 40/6 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EZD 40/6 A |
| Wydajność powietrza: | 2.050 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min |
| Pobór mocy: | 100 W |
| IMax: | 0,5 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  -  |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 23 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0408 |

Producent: MAICO

EZD 40/6 A Osiowy wentylator dachowy