**Przepust powietrza zewnętrznego ALD 10 T**

Przepust powietrza zewnętrznego z autoregulacją, do bezprzeciągowej, decentralnej wentylacji mieszkania.

Z wbudowanym termostatem sterującym.

Reguluje temperaturę w zakresach -5 st. C (zamknięty) do +10 st. C (otwarty).

Nie wymaga przyłącza elektrycznego.

Opakowanie jednostkowe: sterowana temperaturowo część wewnętrzna, filtr przeciwpyłowy lub filtr owadów, tuleja ścienna do ściany grubości do 500 mm, kratka zewnętrzna z kratką przeciw owadom.

Akcesoria: Zabezpieczenie przeciwburzowe ALDS 10, filtr wymienny ALDF 10 T.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALD 10 T |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 27 m³/h / Przy 10 Pa |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,2 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | G2 |
| Typ żaluzji: | Ręczne i z termostatem |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w: | 33 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520559 |
| Numer katalogowy: | 0152.0055 |

Producent: MAICO

ALD 10 T Przepust powietrza zewnętrznego