**Zawór talerzowy, metalowy TFA 12**

Zawór talerzowy do wyciągu powietrza.

Wersja płaska, o ładnym kształcie.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez obrotowy zawór talerzowy.

Ze złączem bagnetowym dla ramki montażowej.

Niezbędne akcesoria: Ramka montażowa z uszczelką EBR-D / EBR.

Zalecane akcesoria: element filtracyjny łapacza tłuszczu FFE w przypadku zastosowania w pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym zawierającym tłuszcz (np. w kuchniach itd.).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TFA 12 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Max. przepływ objętościowy: | 60 m³/h |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | czystobiały, podobny do RAL 9010, połysk 70 |
| Ciężar: | 0,26 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,27 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 125 mm |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 188 mm |
| Głębokość: | 160 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 65 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513704 |
| Numer katalogowy: | 0151.0370 |

Producent: MAICO

TFA 12 Zawór talerzowy, metalowy