**Ramka montażowa do TFA/TFZ EBR-D 12**

Ramka montażowa do zaworów talerzowych, z zamknięciem bagnetowym.

Z gwintem i wpuszczoną uszczelką Safe, wyjątek: EBR 15.

Do przyłączenia do kanału rurowego.

Niezbędne akcesoria do metalowych zaworów talerzowych TFA lub TFZ.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EBR-D 12 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | ocynkowany |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 125 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924944 |
| Numer katalogowy: | 0092.0494 |

Producent: MAICO

EBR-D 12 Ramka montażowa do TFA/TFZ