**Zawór talerzowy, stal szlachetna TM-V2A 10**

Zawory talerzowe ze stali szlachetnej do wentylacji i wyciągu powietrza z króćcami przyłączeniowymi.

Z luźnym pierścieniem montażowym i zaczepem sprężystym do łatwego montażu.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez obrotowy zawór talerzowy.

Zalecane akcesoria: element filtracyjny łapacza tłuszczu FFE w przypadku zastosowania w pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym zawierającym tłuszcz (np. w kuchniach itd.).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TM-V2A 10 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Strumień objętości: | 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h Przy 15 Pa / 25 Pa / 53 Pa / 100 Pa |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,21 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 140 mm |
| Głębokość: | 52 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 141 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Poziom mocy akustycznej: | 35 dB(A) / Przy maks. 80 m³/h |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513742 |
| Numer katalogowy: | 0151.0374 |

Producent: MAICO

TM-V2A 10 Zawór talerzowy, stal szlachetna