**zegar sterujący ZS 4**

Dwukanałowy zegar sterujący do zabudowy w rozdzielni.

Możliwość programowania bez podłączenia do sieci (6 lat rezerwy chodu).

Tekstowa obsługa menu i nie wymagające dodatkowych objaśnień piktogramy / symbole.

Duży i przejrzysty wyświetlacz z dwoma wierszami tekstowymi wysokiej rozdzielczości (matryca punktowa).

Prosta obsługa. Szybkie i intuicyjne programowanie.

46 miejsc pamięci.

Program dzienny i tygodniowy.

Program wakacyjny i impulsowy.

Przełączanie permanentne według daty.

Ręczne przełączanie permanentne.

Ręczna antycypacja przełączania.

Automatyczna orientacja czasu przełączania podczas odczytu.

Automatyczne przełączanie na czas letni/zimowy.

Wskaźnik godzin pracy urządzenia i każdego kanału.

Zabezpieczenie kodem PIN.

2 zestyki przełączne.

Minimalny odstęp między przełączeniami 1 min.

Moc łączeniowa 16 A / 250 V.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZS 4 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pobór mocy: | 1,5 W |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Elektryczne złącze wtykowe: | Złącze gwintowane |
| Rodzaj montażu: | Tablica rozdzielcza |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,17 kg |
| Szerokość: | 36 mm |
| wysokość: | 90 mm |
| Głębokość: | 58 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 67 mm |
| temperatura otoczenia: | -10 °C do 50 °C |
| Pilot: |  -  |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Numer katalogowy: | 0157.0088 |

Producent: MAICO

ZS 4 zegar sterujący