**Zawór powietrza nawiewanego ZWVQ 12**

Estetyczny wzór do montażu na ścianach z poziomym wylotem powietrza. Wysokie działanie indukcyjne z powietrzem pomieszczenia zapewnia bardzo dobre mieszanie i bezprzeciągowe prowadzenie powietrza nawet przy niskich temperaturach.

Duża szerokość rozrzutu zaworu umożliwia dużą głębokość wnikania.

Możliwy montaż w pobliżu sufitu.

Zawór powietrza nawiewanego dzięki gładkiemu przodowi jest łatwy do utrzymania w czystości i czyszczenia.

Zdejmowana płyta czołowa.

Prosta i dokładna regulacja strumienia objętości realizowana jest przez zdejmowanie lub dodawanie niewidocznych pasków samoklejących nad rządami otworów.

Niewielkie szumy własne.

Zawór z króćcem rurowym i uszczelka gumową może być wsunięty bezpośrednio do przewodu ze szwem spiralnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZWVQ 12 |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 90 m³/h |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Kolor: | powlekany proszkowo w kolorze białym, podobnym do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,67 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,69 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość: | 218 mm |
| wysokość: | 156 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520658 |
| Numer katalogowy: | 0152.0065 |

Producent: MAICO

ZWVQ 12 Zawór powietrza nawiewanego