**Wentylator kanałowy ECA 15/4 E**

ECA 15/4 E i ECA 15/2 E:

Pasuje do kanałów DN 150.

Cechy

Wentylator rurowy do montażu w przewodach ze szwem spiralnym.

Do wentylacji i wyciągu powietrza, w zależności od pozycji montażu w rurze.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

Klasa ochrony II.

Kolor biały, podobny do RAL 9016.

Wymagane zabezpieczenie przed dotknięciem według DIN EN ISO 13857, np. przez kratkę ochronną SG i żaluzję AP.

Kratka ochronna i żaluzja sterowana strumieniem powietrza jako akcesoria.

Sterowana prędkością obrotową, wyjątek: ECA 15/2 E.

Silnik

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, niewymagający konserwacji.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Ze względu na technikę sterowania kątem fazowym w dolnym zakresie prędkości obrotowej może wystąpić przydźwięk uwarunkowany fizycznie.

Wskazówka montażowa

Nadaje się do instalowania w każdej pozycji montażowej w suchych pomieszczeniach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 15/4 E |
| Wydajność powietrza: | 170 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.420 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pobór mocy: | 18 W |
| INom: | 0,1 A |
| IMax: | 0,12 A |
| Stopień ochrony: | IP 44 |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 1,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,15 kg |
| Wielkość nominalna: | 150 mm |
| Szerokość: | 146 mm |
| wysokość: | 146 mm |
| Głębokość: | 120 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 29 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799809913 |
| Numer katalogowy: | 0080.0991 |

Producent: MAICO

ECA 15/4 E Wentylator kanałowy