**Obudowa do montażu podtynkowego ER - UP/G**

Wentylacja pojedynczych pomieszczeń

Obudowa podtynkowa pod uchwyt wentylatora ER 60 ..., ER 100 ....

Montaż w łazienkach, toaletach, domowych kuchniach.

Króciec wydmuchowy powietrza z klapą zwrotną sterowaną strumieniem powietrza, obie części wykonane z tworzywa sztucznego.

Klapa zwrotna z tworzywa sztucznego służy dodatkowo jako klapa zimnego dymu.

Średnica przyłącza DN 75/80.

Łatwo wyjmowana klapa zwrotna umożliwia łatwe i szybkie oczyszczania.

Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz szybu w ścianie i suficie.

Mała ogólna głębokość konstrukcyjna obudowy podtynkowej i pokrywy.

Dopuszczony do kierunku z wydmuchem powietrza w górę, w prawo lub w lewo.

Z pokrywą zabezpieczającą na czas prac tynkarskich.

Praktyczne mocowanie zatrzaskowe i elektryczne złącze wtykowe do szybkiego montażu wentylatora w obudowie.

Przewężenia do wyłamania otworów w obudowie, umożliwiających korzystanie z króćca odsysającego ER-AS, obsługującego wyciąg powietrza z muszli klozetowej, stosowany w toaletach.

Elementy z tworzywa sztucznego normalnie palne wg klasy B 2.

Ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego, nr zezwolenia: Z-51.1-7.

Świadectwa dopuszczenia na żądanie lub na naszej stronie internetowej www.maico-ventilatoren.com.

Wentylacja dodatkowego pomieszczenia

Zestaw do przyłączania dodatkowego pomieszczenia ER-ZR do wentylacji drugiego pomieszczenia.

W obudowie ER-UP/G przewidziano przewężenia do wyłamania otworów umożliwiających zainstalowanie dodatkowego króćca przyłączeniowego ze strony prawej, lewej i u dołu.

Typy wentylatorów możliwe do zastosowania do wentylacji dodatkowego pomieszczenia zgodnie z normą DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D lub ER 100 RC.

Pomieszczenie główne: 60 m3/h

Dodatkowe pomieszczenie: 40 m3/h

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER - UP/G |
| Wykonanie: | Króciec wydmuchowy boczny z tworzywa sztucznego z klapą zwrotną z tworzywa sztucznego sterowaną strumieniem powietrza, bez obudowy ognioodpornej, przyłącze dodatkowego pomieszczenia opcjonalnie ze strony prawej/lewej / u dołu |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,48 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,74 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | nie |
| Kierunek wydmuchu powietrza: | boczny |
| Średnica przyłącza: | 75 mm / 80 mm |
| Szerokość: | 225 mm |
| wysokość: | 225 mm |
| Głębokość: | 108 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Numer aprobaty: | Z-51.1-7 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939955 |
| Numer katalogowy: | 0093.0995 |

Producent: MAICO

ER - UP/G Obudowa do montażu podtynkowego