**Obudowa do montażu podtynkowego ER - UPD**

Wentylacja pojedynczych pomieszczeń

Obudowa podtynkowa pod uchwyt wentylatora ER 60 ..., ER 100 ....

Montaż w domowych kuchniach, łazienkach i toaletach.

Z niewymagającym konserwacji, przeciwpożarowym urządzeniem odcinającym K90-18017 zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ognia.

Metalowy króciec wydmuchowy DN 75/80 z metalową klapą odcinającą i samoczynnym urządzeniem wyzwalającym.

Metalowa klapa odcinająca pełni dodatkowo funkcję klapy zimnego dymu.

Łatwo wyjmowana klapa zwrotna umożliwia łatwe i szybkie oczyszczania.

Możliwa instalacja wewnątrz i na zewnątrz szybu w ścianie i suficie.

Dopuszczony do kierunku z wydmuchem powietrza w górę, w prawo lub w lewo.

Mała ogólna głębokość konstrukcyjna obudowy podtynkowej i pokrywy.

Z pokrywą zabezpieczającą na czas prac tynkarskich.

Praktyczne mocowanie zatrzaskowe i elektryczne złącze wtykowe do szybkiego montażu wentylatora w obudowie.

Przewężenia do wyłamania otworów w obudowie, umożliwiających korzystanie z króćca odsysającego ER-AS, obsługującego wyciąg powietrza z muszli klozetowej, stosowany w toaletach.

Elementy z tworzywa sztucznego normalnie palne wg klasy B 2.

Ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego, nr zezwolenia: Z-51.1-46.

Świadectwa dopuszczenia na żądanie lub na naszej stronie internetowej www.maico-ventilatoren.com.

Wentylacja drugiego pomieszczenia

Zestaw do przyłączania drugiego pomieszczenia ER-ZR do wyciągu powietrza z dodatkowego pomieszczenia.

W obudowach ER-UPD przewidziano przewężenia do wyłamania otworów umożliwiających zainstalowanie dodatkowego króćca przyłączeniowego z prawej strony, z lewej strony i na dole.

Typy wentylatorów, które można zastosować do wentylacji drugiego pomieszczenia zgodnie z normą DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D lub ER 100 RC.

Pomieszczenie główne: 60 m3/h

Dodatkowe pomieszczenie: 40 m3/h

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER - UPD |
| Wykonanie: | Metalowy króciec wydmuchowy boczny z metalową klapą odcinającą z wyzwalaczem sterowanym strumieniem powietrza, bez obudowy ognioodpornej, przyłącze dodatkowego pomieszczenia opcjonalnie ze strony prawej/lewej / u dołu |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,66 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,93 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | tak |
| Klapa odcinająca: | zintegrowany |
| Kierunek wydmuchu powietrza: | boczny |
| Średnica przyłącza: | 75 mm / 80 mm |
| Szerokość: | 225 mm |
| wysokość: | 225 mm |
| Głębokość: | 108 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 310 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Numer aprobaty: | Z-51.1-46 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939726 |
| Numer katalogowy: | 0093.0972 |

Producent: MAICO

ER - UPD Obudowa do montażu podtynkowego