**Osiowy wentylator okienny EVR 31**

Cechy

Do montażu w oknach lub cienkich ścianach.

Szerokość części zewnętrznej tylko 23 mm. Nie koliduje z roletami i żaluzjami okiennymi.

Cichobieżny wirnik z tworzywa sztucznego.

Wentylator bezobsługowy.

Stopień ochrony IP 20, nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń.

silnik

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne. W przypadku przeciążenia wyłącza silnik, po ostygnięciu ponownie automatycznie włącza silnik.

Mocny silnik na łożyskach kulkowych, bezobsługowy.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Wskazówki montażowe

Łatwy montaż. Mocowanie przy pomocy dołączonych wkrętów.

Nadaje się także do grubszych szyb lub ścianek, odpowiednie materiały mocujące muszą zostać zapewnione przez inwestora.

Grubość szyb:

EV 31 = 4-20 mm

EVR 31 = 4-20 mm

EVH 31 = 6-20 mm.

Przyłącze elektryczne

Do listwy zaciskowej w obudowie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed dotknięciem po stronie wewnętrznej i zewnętrznej zgodne z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EVR 31 |
| Wydajność powietrza: | 1.400 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.410 1/min |
| Typ wirnika: | osiowo |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja lub wyciąg powietrza |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 110 W |
| Pobór mocy: | 120 W |
| INom: | 0,6 A |
| IMax: | 0,6 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Kabel zasilający: | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Okno |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 6,8 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 7,92 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Wielkość nominalna: | 315 mm |
| Szerokość: | 410 mm |
| wysokość: | 410 mm |
| Głębokość: | 153 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 435 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 450 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 63 dB(A) |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808213 |
| Numer katalogowy: | 0080.0821 |

Producent: MAICO

EVR 31 Osiowy wentylator okienny