**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR 16/1**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESR 16/1 |
| Wydajność powietrza: | 380 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.000 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Wydajność nominalna: | 85 W |
| INom: | 0,4 A |
| IMax: | 0,4 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Klasa izolacji: | B |
| Ciężar: | 12,6 |
| Wielkość nominalna: | 160 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 55 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 55 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Numer katalogowy: | 0080.0282 |

Producent: MAICO

ESR 16/1 Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy