**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR 25/1**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESR 25/1 |
| Wydajność powietrza: | 1.100 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.840 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Wydajność nominalna: | 280 W |
| INom: | 0,9 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Klasa izolacji: | F |
| Ciężar: | 18,3 |
| Wielkość nominalna: | 250 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 60 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Numer katalogowy: | 0080.0284 |

Producent: MAICO

ESR 25/1 Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy