**Żaluzja AP 120**

Samoczynne żaluzje do wyciągu powietrza.

Przyłącze zewnętrzne ścienne przy zastosowaniu tulei ściennej WH.

Z zakrytymi otworami na wkręty.

Taśma uszczelniająca wchodzi w zakres dostawy.

Akcesoria: można zastosować moskitiery FG.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AP 120 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| strata ciśnienia: | 10 Pa |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,17 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,18 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 125 mm |
| Szerokość: | 172 mm |
| wysokość: | 172 mm |
| Głębokość: | 53 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 54 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599500 |
| Numer katalogowy: | 0059.0950 |

Producent: MAICO

AP 120 Żaluzja