**Żaluzja AS 25**

Żaluzje wyciągu powietrza.

Z ocynkowaną kratką ochronną.

Od wielkości nominalnej 35 mm z centralnym mostkiem do zwiększenia stabilności żaluzji.

Zalecane akcesoria: ramka łącząca ZVR do zamocowania żaluzji AS i RS na wentylatorze zamiast na ścianie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AS 25 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Kolor klapek: | srebrnoszary |
| Ciężar: | 0,58 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,73 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Wielkość nominalna: | 255 mm |
| Szerokość: | 314 mm |
| wysokość: | 314 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 375 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 325 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513315 |
| Numer katalogowy: | 0151.0331 |

Producent: MAICO

AS 25 Żaluzja