**Żaluzja, ręczna RS 35**

Żaluzje wentylacji i wyciągu powietrza.

Lamele mogą być sterowane ręcznie lub przy pomocy dodatkowego siłownika MS 2.

Od wielkości nominalnej 35 mm z centralnym mostkiem do zwiększenia stabilności żaluzji.

Z krążkiem nawrotnym, linką pociągową 2,5 m i zaciskiem linki pociągowej.

Z ocynkowaną kratką ochronną.

Zalecane akcesoria: ramka łącząca ZVR do zamocowania żaluzji AS i RS na wentylatorze zamiast na ścianie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RS 35 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Kolor klapek: | srebrnoszary |
| Ciężar: | 1,52 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,82 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny / manualny |
| Wielkość nominalna: | 355 mm |
| Szerokość: | 420 mm |
| wysokość: | 420 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 485 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 435 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513414 |
| Numer katalogowy: | 0151.0341 |

Producent: MAICO

RS 35 Żaluzja, ręczna