**Siłownik MS 2**

Siłownik do otwierania i zamykania żaluzji RS.

Wymagany jest 4-żyłowy przewód zasilający.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MS 2 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pobór mocy: | 3 W |
| IMax: | 0,02 A |
| Stopień ochrony: | IP 65 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,65 kg |
| Moment obrotowy: | 2 Nm |
| Szerokość: | 100 mm |
| wysokość: | 161 mm |
| Głębokość: | 112 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Numer katalogowy: | 0093.0403 |

Producent: MAICO

MS 2 Siłownik