**Siłownik MS 8 P**

Siłowniki do otwierania i zamykania żaluzji kanału RKP i klapy regulacyjnej żaluzji JRE.

Z obejmą blokującą, przeciwskręceniową.

Możliwe łączenie z osiami napędowymi o średnicach do 20 mm lub przekroju kwadratowym 16 mm.

Maksymalny kąt obrotu: 90°

Ogranicznik kąta obrotu regulowany w krokach po 5 stopni.

Z dwupunktowym sterowaniem ustawień „Otwarte” i „Zamknięte”.

Oś napędowa może się obracać w lewo lub w prawo.

MS 8 P: Z 2 dodatkowymi łącznikami pomocniczymi.

Nie nadaje się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Instrukcja montażowa

Z przyciskiem zwalniającym przekładnię, np. w celu ręcznego ustawienia żaluzji.

Przy stosowaniu złączy śrubowych PG 11. Stopień ochrony IP 54.

Wskazówka: W przypadku regulacji prędkości obrotowej kątem fazowym wymagany jest stycznik uniwersalny US 16 T lub przekaźnik zapewniony przez inwestora.

Wymagany jest 4-żyłowy przewód zasilający.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MS 8 P |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 2 A |
| Maksymalne obciążenie (omowe): | 10 A |
| Stopień ochrony: | IP 44 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | niebieski |
| Ciężar: | 1,37 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,44 kg |
| Szerokość: | 100 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 65 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577614 |
| Numer katalogowy: | 0157.0761 |

Producent: MAICO

MS 8 P Siłownik