**Automatyczna klapa zwrotna AVM 10**

Możliwy montaż poziomy i pionowy. Kierunek przepływu przy montażu pionowym od dołu do góry.

Klapa zwrotna z 2 przeciwbieżnymi płatami wykonanymi z aluminium.

Z uszczelką obwodową.

Klapy zwrotne w strumieniu powietrza otwierane i zamykane pod działaniem siły sprężyny.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AVM 10 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja lub wyciąg powietrza |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,19 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość: | 98 mm |
| wysokość: | 98 mm |
| Głębokość: | 88 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 106 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 106 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 97 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930020 |
| Numer katalogowy: | 0093.0002 |

Producent: MAICO

AVM 10 Automatyczna klapa zwrotna