**Automatyczna klapa zwrotna AVM 20**

Możliwy montaż poziomy i pionowy. Kierunek przepływu przy montażu pionowym od dołu do góry.

Klapa zwrotna z 2 przeciwbieżnymi płatami wykonanymi z aluminium.

Z uszczelką obwodową.

Klapy zwrotne w strumieniu powietrza otwierane i zamykane pod działaniem siły sprężyny.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AVM 20 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja lub wyciąg powietrza |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,78 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,8 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 198 mm |
| wysokość: | 198 mm |
| Głębokość: | 88 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 198 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 198 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 88 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930068 |
| Numer katalogowy: | 0093.0006 |

Producent: MAICO

AVM 20 Automatyczna klapa zwrotna