**Kratka zewnętrzna MLZ 30**

Kratka zewnętrzna do nawiewu i wyciągu powietrza.

Ze stałymi, odpornymi na deszcz lamelami chroniącymi przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Z kratką ochronną i ramką montażową z tyłu.

Ze zintegrowaną kratką chroniącą przed małymi zwierzętami.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MLZ 30 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Maks. prędkość przepływu: | 4 m/s |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 2,43 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,64 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 300 mm |
| Otwarty przekrój: | 580 cm² |
| Szerokość: | 357 mm |
| wysokość: | 330 mm |
| Głębokość: | 52 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511038 |
| Numer katalogowy: | 0151.0103 |

Producent: MAICO

MLZ 30 Kratka zewnętrzna