**Kratka zewnętrzna LAP 31**

Kratka zewnętrzna do wentylacji i wyciągu powietrza.

Ze stałymi przeciwdeszczowymi klapami ochrony pogodowej.

Z ramą do montażu w ścianach murowanych.

Kratka ochronna zgodna z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LAP 31 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana / kanał |
| Materiał: | Aluminium |
| Kolor: | Aluminium anodowane |
| Ciężar: | 5,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 6,42 kg |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 350 mm |
| Szerokość: | 629 mm |
| wysokość: | 425 mm |
| Głębokość: | 73 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 710 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 435 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512530 |
| Numer katalogowy: | 0151.0253 |

Producent: MAICO

LAP 31 Kratka zewnętrzna