**Kratka zewnętrzna LZP 56**

Kratka zewnętrzna do wentylacji i wyciągu powietrza.

Ze stałymi przeciwdeszczowymi klapami ochrony pogodowej.

Z ramą do montażu w ścianach murowanych.

Kratka ochronna zgodna z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LZP 56 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana / kanał |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 16,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 17,1 kg |
| Wymiar kanału: | 1.000 mm x 500 mm |
| Szerokość: | 1.029 mm |
| wysokość: | 575 mm |
| Głębokość: | 73 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.090 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 580 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513155 |
| Numer katalogowy: | 0151.0315 |

Producent: MAICO

LZP 56 Kratka zewnętrzna