**Kratka wewnętrzna, regulowana AZE 100**

Higieniczne żaluzje do wentylacji i wyciągu powietrza.

Alternatywa dla zaworu talerzowego.

Minimalna strata ciśnienia.

Zakryty filtr utrzymuje rurę w czystości.

AZE 100 P: możliwość prania.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez wewnętrzny zawór talerzowy.

Możliwość szybkiego, łatwego i precyzyjnego ustawiania.

Możliwość blokowania ustawienia.

Efektowne wzornictwo dla pomieszczeń mieszkalnych.

Możliwość zdejmowania pokrywy bez użycia narzędzi do celów oczyszczania.

Taśma uszczelniająca jest zawarta w zakresie dostawy.

Akcesoria AZE 100: wymienny filtr powietrza ZRF.

Akcesoria AZE 100 P: Wymienny filtr powietrza ZRF.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AZE 100 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,165 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 51,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 150 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599593 |
| Numer katalogowy: | 0059.0959 |

Producent: MAICO

AZE 100 Kratka wewnętrzna, regulowana