**Kratka wewnętrzna IG 25**

Wewnętrzna kratka wentylacji i wyciągu powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | IG 25 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| strata ciśnienia: | 8 Pa |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,31 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość: | 320 mm |
| wysokość: | 320 mm |
| Głębokość: | 320 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 320 mm |
| temperatura otoczenia: | 65 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591726 |
| Numer katalogowy: | 0059.0172 |

Producent: MAICO

IG 25 Kratka wewnętrzna