**Kratka ochronna, tworzywo sztuczne SGK 40**

Kratka ochronna dla wentylatorów zgodna z DIN EN ISO 13857.

Pasuje do wentylatorów EZQ / DZQ, EZR / DZR i EZD / DZD.

Możliwy montaż po stronie ssącej i po stronie tłocznej.

Brak możliwości stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGK 40 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,26 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Szerokość: | 455 mm |
| wysokość: | 455 mm |
| Głębokość: | 455 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 455 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 455 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 455 mm |
| temperatura otoczenia: | 65 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591658 |
| Numer katalogowy: | 0059.0165 |

Producent: MAICO

SGK 40 Kratka ochronna, tworzywo sztuczne