**FFU**

System kanałów płaskich do sterowanej wentylacji mieszkań.

Wymiar kanału: 110 mm x 54 mm.

Szybka i łatwa instalacja.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFU |
| strata ciśnienia: | 2 Pa |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Wymiar kanału: | 110 mm x 54 mm |
| Średnica hydrauliczna: | 72 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 115 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 115 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520238 |
| Numer katalogowy: | 0152.0023 |

Producent: MAICO

FFU