**FKM 10**

System kanałów płaskich do sterowanej wentylacji mieszkań.

Wymiar kanału: 110 mm x 54 mm.

Szybka i łatwa instalacja.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FKM 10 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,707 kg |
| Wymiar kanału: | 110 mm x 54 mm |
| Średnica hydrauliczna: | 72 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 19 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 165 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520290 |
| Numer katalogowy: | 0152.0029 |

Producent: MAICO

FKM 10