**Filtr powietrza, wymienny WRF 300-400 EC**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WRG 300 EC lub WRG 400 EC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRF 300-400 EC |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 420 mm |
| wysokość: | 240 mm |
| Głębokość: | 18 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 425 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 241 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 35 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Numer katalogowy: | 0093.0061 |

Producent: MAICO

WRF 300-400 EC Filtr powietrza, wymienny