**Napęd klapy z klapą powietrza MS 100**

Siłownik z klapą powietrza do regulacji lub odcięcia strumieni objętości powietrza.

Napędy klapy i klapa powietrza tworzą jeden zespół.

Montaż możliwy jest za pomocą odcinka rury MSR lub w przewodzie ze szwem spiralnym w obiekcie.

Montaż realizowany jest za pomocą dostarczonych akcesoriów w przewodzie ze szwem spiralnym.

Klapy powietrza produktów MS 100/125/150/160 mogą przyjmować pozycję otwartą lub zamkniętą.

Klapy powietrza produktów MS 100 S/125 S/150 S/160 S pracują ciągle i mogą przyjmować dowolną pozycję pomiędzy Otwarta i Zamknięta.

Możliwość ustawiania pozycji krańcowej.

Instrukcja montażowa

Montaż napędów klap z klapami powietrza możliwy jest za pomocą dopasowanych odcinków rur MSR. Posiadają już one otwory umożliwiające zamocowanie w nich napędu klapy.

Potrzebny jest otwór rewizyjny.

W przypadku użycia do montażu napędu klapy przewodu ze szwem spiralnym udostępnionego przez inwestora należy uwzględnić następujące warunki:

Używać wyłącznie całkowicie okrągłej rury.

Rura musi być wewnątrz gładka, bez zakładki.

Przestrzegać prawidłowego kierunku powietrza: Kierunek powietrza od napędu do klapy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie stosować w strefie ochrony przeciwpożarowej.

Tylko do stosowania z czystym powietrzem.

Nie używać substancji agresywnych lub środków do szorowania.

Nie nadaje się do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MS 100 |
| Szczelność powietrzna według 1751: | 3 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,42 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 190 mm |
| wysokość: | 110 mm |
| Głębokość: | 45 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 315 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 205 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| temperatura otoczenia: | -30 °C do 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572312 |
| Numer katalogowy: | 0157.1231 |

Producent: MAICO

MS 100 Napęd klapy z klapą powietrza