**Zawór talerzowy, metalowy TM 12**

Zawory talerzowe do wyciągu powietrza.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez obrotowy zawór talerzowy.

Montaż przy użyciu ramki montażowej.

Ramy montażowe i obudowy wentylatorów połączone przy użyciu złączy bagnetowych.

Zalecane akcesoria: element filtracyjny łapacza tłuszczu FFE w przypadku zastosowania w pomieszczeniach z powietrzem wywiewanym zawierającym tłuszcz (np. w kuchniach itd.).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TM 12 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Max. przepływ objętościowy: | 60 m³/h |
| Materiał: | Blacha stalowa, malowana piecowo |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,52 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,54 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 125 mm |
| Szerokość: | 162 mm |
| wysokość: | 162 mm |
| Głębokość: | 98 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511960 |
| Numer katalogowy: | 0151.0196 |

Producent: MAICO

TM 12 Zawór talerzowy, metalowy