**Przepust powietrza zewnętrznego ZE 45 F biala**

Izolowany akustycznie przepust powietrza zewnętrznego do decentralnej wentylacji mieszkania.

Bezstopniowa regulacja przepływu powietrza.

Do montażu w ramach okiennych.

Okna drewniane: Niezbędne są szczeliny w ramie okna.

Okna aluminiowe i z tworzywa sztucznego: W profilach drążonych jest niezbędny kanał powietrza ZEK 45 F.

Przy różnicy ciśnień 10 Pa i całkowicie otwartym zaworze strumień objętości wynosi ok. 22 m3 /h.

Opakowanie jednostkowe: Część wewnętrzna, filtr przeciwpyłowy lub filtr owadów, kratka zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi z kratką przeciw owadom.

Akcesoria: Kanał płaski ZEK 45 F, kratka płaska ZE 45 GF, filtr wymienny ZEF.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZE 45 F biala |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Miejsce montażu: | Okno |
| Materiał: | Aluminium |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,8 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,83 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | G2 |
| Typ żaluzji: | manualny |
| Szerokość: | 450 mm |
| wysokość: | 30 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 485 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w: | 40 dB |
| Izolacja akustyczna: | tak |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520443 |
| Numer katalogowy: | 0152.0044 |

Producent: MAICO

ZE 45 F biala Przepust powietrza zewnętrznego