**Tłumik akustyczny wydmuchu powietrza SDA 35**

Tłumik akustyczny do izolacji akustycznej strony tłocznej wentylatorów dachowych ERD, DRD.

Z tłumikiem kulisowym wykonanym z hydrofobowego i niepalnego materiału.

Prosty montaż - możliwy także w ramach modernizacji.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SDA 35 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 52 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 59 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 355 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 835 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 640 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 835 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz: | 7 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz: | 4 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz: | 13 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz: | 14 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz: | 12 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz: | 14 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz: | 19 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita: | 10 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923893 |
| Numer katalogowy: | 0092.0389 |

Producent: MAICO

SDA 35 Tłumik akustyczny wydmuchu powietrza