**Cokół z tłumikiem akustycznym SD 45**

Tłumik akustyczny strony wlotu wentylatorów dachowych.

Z tłumikiem kulisowym wykonanym z odpornych na ścieranie i niepalnych płyt z włókna mineralnego.

Zalecane akcesoria: Króciec przejściowy SZ do podłączania kanałów rurowych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SD 45 |
| Maks. prędkość przepływu: | 20 m/s |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 44 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 45,85 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 450 mm |
| Szerokość: | 1.085 mm |
| wysokość: | 850 mm |
| Głębokość: | 1.085 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.085 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 850 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1.085 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz: | 3 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz: | 8 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz: | 18 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz: | 16 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz: | 15 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz: | 15 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita: | 9 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923435 |
| Numer katalogowy: | 0092.0343 |

Producent: MAICO

SD 45 Cokół z tłumikiem akustycznym