**wymiennik ciepła WT 300**

Wymiennik ciepła do odzysku ciepła w systemach wentylacyjnych.

Możliwość łączenia z dodatkowym modułem obejściowym do pracy zimowej lub letniej.

Z odpływem skroplin - średnica ok. 13 mm.

Zasady bezpieczeństwa

Zalecane jest połączenie z termostatem MAICO TH 10 jako ochrona przed zamarzaniem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WT 300 |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Materiał: | EPS |
| Ciężar: | 7,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 10,05 kg |
| Wielkość nominalna: | 160 mm |
| Szerokość: | 550 mm |
| wysokość: | 508 mm |
| Głębokość: | 690 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 710 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 465 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 570 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Typ wymiennika ciepła: | Przepływ krzyżowy |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520207 |
| Numer katalogowy: | 0152.0020 |

Producent: MAICO

WT 300 wymiennik ciepła