**Wodne nagrzewnice powietrza WRH 31-6**

Wodna nagrzewnica powietrza dla systemów wentylacyjnych.

Przyłącza z miedzi.

Pokrywa obudowy może być zdejmowana do prac serwisowych.

Z uszczelnieniem gumowym na przyłączach powietrza.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRH 31-6 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 9,86 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 10,5 kg |
| Wielkość nominalna: | 315 mm |
| Otwarty przekrój: | 3.240 cm² |
| Szerokość: | 460 mm |
| wysokość: | 408 mm |
| Głębokość: | 380 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 430 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Typ nagrzewnicy powietrza: | Woda |
| Moc grzejna: | 13.100 W |
| Przepływ masowy: | 525 kg/h |
| Temperatura wlotowa: | 70 °C |
| Temperatura przepływu powrotnego: | 50 °C |
| Max. temperatura wody: | 100 °C |
| Max. ciśnienie wody: | 6 bar |
| Różnica ciśnień wody: | 6.700 Pa |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821212 |
| Numer katalogowy: | 0082.0121 |

Producent: MAICO

WRH 31-6 Wodne nagrzewnice powietrza