**Króciec pośredni SZ 40**

Wsporniki pośrednie dla wentylatorów dachowych.

Do korzystnego z punktu widzenia wartości przepływu i łatwości montażu przyłączenia pomiędzy cokołem z tłumikiem akustycznym SD a kanałami wentylacyjnymi.

Do montażu w dachach płaskich.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SZ 40 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 9,98 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 10 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Szerokość: | 990 mm |
| wysokość: | 990 mm |
| Głębokość: | 180 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 995 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 995 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922919 |
| Numer katalogowy: | 0092.0291 |

Producent: MAICO

SZ 40 Króciec pośredni