**Złącze elastyczne ELM 20 Ex**

Złącza elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych ERM.

Z 2 paskami mocującymi.

ELM...: Z tworzywa sztucznego.

ELM ... Ex: Z materiału antystatycznego do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ELM 20 Ex |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, antystatyczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,11 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 200 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 200 mm |
| Głębokość: | 110 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 115 mm |
| temperatura otoczenia: | 50 °C |
| Wersja Ex: | antystatyczny |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922483 |
| Numer katalogowy: | 0092.0248 |

Producent: MAICO

ELM 20 Ex Złącze elastyczne