**Złącze elastyczne EL 25**

Złącza elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania montażu wentylatorów kanałowych.

Z 2 paskami mocującymi.

EL ...: Z tworzywa sztucznego.

EL ...: Ex: Z materiału antystatycznego do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EL 25 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,18 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość: | 263 mm |
| wysokość: | 263 mm |
| Głębokość: | 180 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| temperatura otoczenia: | 80 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799920885 |
| Numer katalogowy: | 0092.0088 |

Producent: MAICO

EL 25 Złącze elastyczne