**Element filtrujący tłuszcz w powietrzu wywiewanym FFE 10**

Piękny wzorniczo element filtrujący tłuszcz z możliwością zastosowania jako element nasadkowy dla zaworów talerzowych powietrza wywiewanego o głębokości zabudowy maks. 20 mm lub jako samodzielny element konstrukcyjny.

Ze zintegrowaną, zdejmowaną kasetą filtra tłuszczu.

Demontaż kasety możliwy bez użycia narzędzi.

Z 4 zaczepami mocującymi na tylnej ścianie.

Kasetę filtra tłuszczu można czyścić gorącą wodą, np. w zlewie lub w zmywarce do naczyń.

Prosty montaż na ścianie lub na suficie.

Do stosowania w kuchniach i kuchniach podręcznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFE 10 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Materiał kasety filtra tłuszczu: | Dzianina aluminiowa z obustronną osłoną z siatki jednolitej |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,32 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,46 kg |
| Szerokość: | 190 mm |
| wysokość: | 185 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925064 |
| Numer katalogowy: | 0092.0506 |

Producent: MAICO

FFE 10 Element filtrujący tłuszcz w powietrzu wywiewanym