**Stopa montażowa FU 35**

Nogi do montażu wentylatorów EZL/DZL i EZR/DZR do ścian, sufitów lub na konsolach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FU 35 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,56 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,1 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm |
| Szerokość: | 319 mm |
| wysokość: | 100 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 319 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360728 |
| Numer katalogowy: | 0036.0072 |

Producent: MAICO

FU 35 Stopa montażowa