**Stopa montażowa FUR 10/12/16**

Stopy montażowe do montażu wentylatorów ERR na ścianach, sufitach lub na wspornikach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FUR 10/12/16 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,22 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm / 125 mm / 160 mm |
| Szerokość: | 293 mm |
| wysokość: | 65 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 35 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360872 |
| Numer katalogowy: | 0036.0087 |

Producent: MAICO

FUR 10/12/16 Stopa montażowa