**Stopa montażowa FUR 16S/20/25**

Stopy montażowe do montażu wentylatorów ERR na ścianach, sufitach lub na wspornikach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FUR 16S/20/25 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,47 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,49 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 160 mm / 200 mm / 250 mm |
| Szerokość: | 395 mm |
| wysokość: | 83 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360889 |
| Numer katalogowy: | 0036.0088 |

Producent: MAICO

FUR 16S/20/25 Stopa montażowa