**Ramka łącząca ZVR 20**

Ramka łącząca do zamocowania żaluzji AS i RS na wentylatorach typoszeregu EZQ, EZS, DZQ i DZS.

Do montażu w cienkich ścianach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZVR 20 |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Cienka ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 200 mm |
| Szerokość: | 260 mm |
| wysokość: | 260 mm |
| Głębokość: | 1 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931911 |
| Numer katalogowy: | 0093.0191 |

Producent: MAICO

ZVR 20 Ramka łącząca