**Uchwyt montażowy UPM 60/100**

Uchwyt montażowy do montażu obudów podtynkowych ER-GH i ER-UP do ścian, sufitów lub w szybach.

Z podłużnymi otworami umożliwiającymi dokładne ustawienie obudowy wentylatora.

Opakowanie jednostkowe:

2 blachy kątownikowe w kształcie litery L

4 śruby montażowe

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | UPM 60/100 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,46 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,5 kg |
| Szerokość: | 40 mm |
| wysokość: | 350 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180104 |
| Numer katalogowy: | 0018.0010 |

Producent: MAICO

UPM 60/100 Uchwyt montażowy