**Zestaw do wyciągu powietrza z drugiego pomieszczenia ER-ZR**

Zestaw do przyłączania drugiego pomieszczenia z króćcem przyłączeniowym, kratką wewnętrzną i filtrem.

Zgodnie z normą DIN 18017-3 można łączyć z następującymi typami: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D i ER EC z osłonami ER-AK/ER-AH/ER-AB.

Akcesoria: wymienny filtr powietrza ZRF.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-ZR |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,18 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,26 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 120 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990314 |
| Numer katalogowy: | 0093.1025 |

Producent: MAICO

ER-ZR Zestaw do wyciągu powietrza z drugiego pomieszczenia