**Filtr powietrza TFP 31**

Filtr powietrza dla systemów wentylacyjnych.

Z obustronnymi kołnierzami do montażu w kwadratowych kanałach wentylacyjnych.

Pokrywa przeglądowa może być zdejmowania dla ułatwienia wymiany filtra.

Akcesoria: Wymienny filtr powietrza KF.. i czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Instrukcje montażowe

Zamontować filtr powietrza po stronie ssącej wentylatora.

Oporność filtra musi być monitorowana przez czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Przewidzieć wystarczającą ilość miejsca do otwierania klapy przeglądowej przy wymianie filtra.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TFP 31 |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 12,75 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 12,8 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 350 mm |
| Szerokość: | 640 mm |
| wysokość: | 390 mm |
| Głębokość: | 600 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 640 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 390 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 600 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490340 |
| Numer katalogowy: | 0149.0034 |

Producent: MAICO

TFP 31 Filtr powietrza