**Filtr powietrza ZFF 20**

Filtr powietrza do oczyszczania dopływającego powietrza.

Z kratką ochronną zabezpieczającą przed dotknięciem.

Łatwa wymiana filtra.

Akcesoria: wymienny filtr powietrza FF.. .

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZFF 20 |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,81 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,98 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 200 mm |
| Szerokość: | 258 mm |
| wysokość: | 258 mm |
| Głębokość: | 82 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490012 |
| Numer katalogowy: | 0149.0001 |

Producent: MAICO

ZFF 20 Filtr powietrza