**Filtr powietrza, wymienny ZF 60/100 Opakowanie zbiorcze**

ZF 60/100: wymienny filtr powietrza do wkładów wentylatorów ER ... i ER-AP/ER-APB ... i wywiewników Centro ...

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZF 60/100 Opakowanie zbiorcze |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 135 mm |
| wysokość: | 135 mm |
| Głębokość: | 8 mm |
| Szerokość: | 135 mm |
| wysokość: | 135 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 415 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 285 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 135 mm |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 100 szt. |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799938859 |
| Numer katalogowy: | 0093.0885 |

Producent: MAICO

ZF 60/100 Opakowanie zbiorcze Filtr powietrza, wymienny